울산광역시시각장애인복지관

화장실 리모델링공사

건 축 시 방 서

2015. 7.

울 산 광 역 시 시 각 장 애 인 복 지 관

목     차

제 1장    총       칙

제 2장    방 수 공 사

제 3장    수 장 공 사

제 4장    창 호 공 사

제 5장    미 장 공 사

제 6장    금 속 공 사

제 7장    타 일 공 사

제 8장    실 링 공 사

제 9장    철 거 공 사

제 10장   설 비 공 사

제 1 장.  총  칙

1-1  설 계 개 요

1-2  정의 및 규준

1-3  용어의 이의

1-4  회의 및 문서화

1-1  설계개요

시각 장애인 복지관	1. 대 지 위 치	울산광역시 남구 돋질로114번길 3 (달동)
	2. 지 역․지 구	준주거지역
	3. 용 도	교육연구 및 복지시설
	4. 대 지 면 적	409.6 ㎡
	5. 건 축 면 적	254.22 ㎡
	6. 연 면 적	1253.23 ㎡
	7. 건 폐 율	62.07 %
	8. 용 적 율	235.3 %
	9. 규 모	지하1층 , 지상4층
	10. 구 조	철근콘크리트조

1-2  정의 및 규준

1) 적용범위

가. 본 시방서의 적용 범위는 시각장애인복지관 화장실 리모델링공사로 한다.

나. 본 시방서에 기재된 이외의 사항은 건설부 제정 표준시방서(이하 ‘표준시방서’라 한다)에  따른다.

다. 본 시방서 이외의 공사진행 중 감독자의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.

2) 관련법규 및 규준

가. 관련 규준은 특기가 없는 한, K.S 규격과 KASS T 강 구조 계산 규준, 철근 콘크리트 계산 규준, 목구조 계산 규준에 의한다.

나. K.S 기준에 없거나 공사의 특수성으로 외국의 기준을 적용해야 하는 경우에는 구조 및 기능상 본 공사에 적합해야 하며 동시에 국내관련 법규에 적합해야 한다.

다. 시공자는 본 공사에 적용되는 관계 법령 및 기타 관련 법규에 준해 성실히 공사를 이행하여야 한다.

3) 용어의 정의

가. 건축주(발주자)

건축주라 함은 울산광역시 시각장애인복지관을 말한다.

나. 감독자(현장 감독관)

감독자라 함은 도급공사 또는 직영공사에서 건축주가 지정한 감독 책임을 맡은 기술자로서 공사의 시행을 지휘, 감독(공사 관리, 기술 관리), 검사, 승인 또는 시험입회 등 공사전반에 걸친 공사관리, 기술관리에 대한 모든 책임과 권한을 위임받은 자를 말한다.

다. 감리자(감리 보조원)

① 감리자라 함은 건축주가 지정한 감리 책임자로서 건축법 및 동 시행령의 규정에 의거하여 설계도서 및 관계법규에 적합한지 시공여부를 확인하고, 공사가 설계도서대로 실시되는지를 확인하여 시공방법을 지도하는 자를 말한다.

② 감리 보조원이라 함은 감리자의 대리 또는 그가 지정한 현장 원을 말한다.

③ 감리자는 공사기간 중 계약자가 설계도서 및 관련법규에 부적합한 공사를 시행할 경우, 건축주와 시공자에게 문서로 시정권고를 할 수 있으며, 이에 불응할 경우에는 관할시장 또는 군수에게 위법 건축공사에 대한 보고를 할 수 있다.

라. 시공자(계약자 또는 도급자)

① 본 시방서에서 시공자라 함은 공사도급 계약서에 기재되어 있는 수급자, 계약자 또는 그 대리자와 그들이 위임하는 현장 대리인, 시공기사 등을 말한다.

② 시공자는 공사 전부를 제3자에게 하청을 줄 수 없다.

③ 시공자가 제3자에게 공사를 일괄해서 하청을 준 경우, 건축주는 일방적으로 계약을 파기시킬 수 있으며, 계약자는 이에 대해 아무런 이의를 제기하지 못한다. 또한 이미 시공된 공사에 대한 공사비와 그 철거에 소요되는 비용은 시공자가 배상해야 한다.

마. 현장 대리인

① 시공자는 건설기술자의 현장배치 기준에 의해 회사 내에서 직위를 가진 기술자(현장 대리인)를 현장에 상주시켜야 한다.

② 현장 대리인 및 보조 기술자는 공사진행 및 기타사항 일체에 대하여  시공자(계약자)의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

③ 현장 대리인은 보좌할 수 있는 기사(특히 시공상세도 담당자와 공정담당 기사는 필수요원임)를 현장에 상주시켜야 하며, 작업량에 따라 감독자가 증원을 요청할 수 있다.

④ 각 공사부분의 기능공 책임자를 상주시켜야 하고, 상기 각 기술자들의 이력서(사진첨부)를 감독자에게 제출해야 하며, 착공 7일 이내에 현장 구성요원의 기구 조직 표를 제출하여 감독자의 승인을 받아 현장사무실에 게시한다.

바. 하도급자

① 시공자가 공사의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 하는 경우에는 해당공사 발주 30일 전에 서면으로 감독자의 승인을 받아야 한다.

② 시공자는 하도급 승인신청시 하도급 업자의 도급 한도액, 공사실적, 자본금, 보유 인력 및 설비, 신용도 등을 증명하는 자료를 첨부해야 한다.

③ 하도급 업자는 해당공사를 제3자에게 재하청 줄 수 없다.

④ 하도급 업자가 제3자에게 재하청을 준 경우, 건축주는 일방적으로 계약을 파기시킬 수 있으며, 시공자는 이에 대해 아무런 이의를 제기하지 못한다. 또한 이미 시공된 공사에 대한 공사비와 철거에 소요되는 비용은 시공자가 배상해야 한다.

1-3  용어의 이의

1) 이 의

가. 시공자는 다음과 같은 사항에 대해 이의가 생긴 경우에는 신속히 감독자에게 통지하고 그 처리방법에 대해 협의하여 결정한다. 감독자에게 사전에 문서로 통지하지 않고 시공 완료한 경우에는 임의시공으로 간주한다.

① 설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나 관련공사와 부합되지 아니할 때

② 설계도서에 누락, 오류 등의 모순점이 있을 경우

③ 관련 설계도서 간의 내용이 다르거나 명기가 없을 때

④ 설계도서의 내용이 명확하지 아니하거나, 내용에 의문이 생긴 경우	, 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

⑤ 예상하지 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서의 조건을 만족시킬 수 없는 경우

나. 도면 및 시방서, 도급계약 내역서 등의 설계도서에 누락된 사항일지라도 계약목적물을 달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상 당연히 시공해야 할 사항은 계약금액에 변경 없이 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

다. 시공자는 감독자의 지시 혹은 결정에 이의가 있을 경우에는 서면으로 10일 이내에 감독자에게 제출해야 하며, 그 기간 내에 감독자에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등이 확정된 것으로 간주한다.

라. 공사중 발생하는 모든 사항의 주요 지시 및 결정사항은 문서를 통해 하는 것을 원칙으로 하며 구두에 의한 것은 효력을 발생하지 않는다.

2) 어구의 해석

계약서 및 설계도서상의 어구해석에 대하여 이견이 발생하는 경우에는 감독자 및 건축주의 해석이 우선한다.

3) 분 쟁

계약서 및 설계도서에 별도로 규정된 사항 이외에 발생하는 문제에 대한 분쟁은 건축주 및 감독자와 협의하여 해결하며, 협의가 성립되지 않을 경우에는 관계법령의 규정에 의해 설치된 조정위원회의 중계재판에 따른다.

1-4  회의 및 문서화

가. 공사기간 중 감독자, 시공자, 감리자 및 해당공사의 담당자들이 참석하는 회의를 정기적 또는 비정기적으로 가져, 주요 사항에 대하여 협의 및 결정을 하여야 한다.

나. 회의를 통한 주요 지시, 결정 및 승인사항은 문서로 기록하여 각 담당자들의 확인을 거쳐야 하며, 그러지 아니한 경우는 효력을 발생하지 않는다.

다. 공사진행에 있어 주요 내용에 대한 통보 및 공문 등은 반드시 서명 날인이 되어 있는 문서로 하는 것을 원칙으로 한다.

제 2 장. 방수공사

2-1  일 반 사 항

2-2  시공부위와 방수종류 지정

2-3  액체 방수공사

제 2 장.  방수 및 단열공사

2-1  일반사항

가. 방수공사의 시공업체는 승인된 재료와 공법으로 시공실적이 우수한 방수전문 시공업체로  시공 실적증명을 제출하여 감독자의 승인을 받은 업체로 시공케 해야 한다.

나. 모든 방수공사의 재료 및 공법 등은 시방서에 준하며, 공사 전에 공정표 및 작업계획서를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

다. 작업장의 기온이 5℃ 이하인 경우 공사를 해서는 안되며, 시공 후 표면온도가 48시간동안 섭씨 5℃ 이상을 유지해야 한다. 또한 작업장의 기온이 30℃ 이상인 경우에는 고온 및 직사 광선에 의한 수분의 증발을 막을 수 있도록 습윤보양을 해야 한다.

라. 방수공사 시공 전에 바탕이 완전건조된 상태를 확인한 후 감독자의 승인을 받아야 한다.

마. 방수공사가 완료된 후 바닥의 경우는 감독자가 지시하는 높이까지 물을 채워서 48시간 이상 방치하여 누수가 없을 때, 벽의 경우는 바탕이 완전 건조되어 누수가 없을 때 합격한 것으로 판정하며, 누수가 발생했을 때는 누수가 발견되지 않을 때까지 반복한다.

바. 본 시방서 및 설계도서에 기재되지 않은 사항이라도 방수상 반드시 필요한 사항에 대해서는 시공자 부담으로 시공하여야 한다.

사. 모든 안전 수칙은 준수하며 사고예방에 힘써야 한다.

2-2  시공부위와 방수종류 지정

본 공사에 적용하는 방수 종류 및 부위별 사용은 아래와 같다.

방 수 종 류	시 공 개 소	비 고
1종액체방수	화장실	도면참조

2-3  액체방수 공사

1) 재 료

가. 액체방수용 방수재료는 감독자가 인정하는 최상품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 방수효과가 확실하고 모르터 및 콘크리트 혼입때 화학적 물리적으로 영향을 주지 아니하고 내구성이 있으며 철재류를 부식시키지 않는 것으로 한다.

다. 재료의 배합비 및 방치기간은 도면 또는 전문업체 시방에 준한다.

라. 방수공사 중 또는 그 전후에 기온과 일사, 습기 등에 주의하여 보호시설 등으로 보양하고 충격이나 진동 등을 주지 않도록 한다.

2) 시 공

가. 바탕처리

바탕면에 부착된 흙, 먼지, 레이턴스, 유지분 및 결속선, 목제, 철근 등은 정이나 와이어 브러쉬, 솔 등으로 제거하고, 콘크리트 불량부위와 균열이 생긴 부위 및 콘크리트 이어치기 부위는 2cm 이상 V 커트한 후 방수층 시공에 들어간다.

또한 모체가 지나치게 부실한 경우 및 건조균열이 진행중이라고 인정되는 곳과 방수층에 결함이 생길 우려가 있는 부위는 감독자와 협의하여 대책을 강구한다.

나. 시 공

바탕 조성이 완료되면 물청소를 실시하고 바탕이 건조된 후 감독자의 검사를 받아 시공해야 한다. 작업장의 기온이 2℃ 이하인 경우에는 작업을 금한다. 부득이 시공자가 시행코져 할 때에는 방풍시설, 보온 및 보양설비 등 공사계획서를 작성하여 감독자의 승인을 받은 후에만 시공이 가능하다. 액체방수의 2차 시공방법 및 순서는 다음과 같다.

① 기본바탕처리후 물청소

② 방수용액 도포

③ 시멘트 풀칠

④ 방수용액 도포

⑤ 시멘트 풀칠

⑥ 발수제 도포

⑦ 시멘트 페이스트 도포

⑧ 방수 모르터 바름

다. 주요부분의 시공

① 드레인 주위, 각종 철물과의 접촉부에는 시공자가 신뢰할만한 시공방법을 감독자에게 제시하여 승인을 받아야 하며, 구석 및 모서리에서 각이 생기는 접속부는  3cm×3cm로 각 처리 한 후 부직포를 부착하고 타르 우레탄으로 보강한다.

② 방수 치켜올림은 화장실 H=1,200mm, 주방 H=1,500mm로 한다.

③ 지하 등의 내벽 액체방수 부분은 도면에 특별한 명기가 없는 한 H=1,200mm 이상 시공해야 한다.

④ 지하층의 이중벽 하부 턱선까지 방수를 감아주는 것을 원칙으로 한다.

라. 방수부분 겹치기

① 지표에 접하는 건물의 옹벽 내외부의 방수 겹침길이는 1m 이상으로 한다.

② 지하의 경우 옹벽면에서 천정안쪽 1m까지 방수공사를 실시하여 상하층의 방수층이 최소 1m 이상 겹칠 수 있게 해야 한다.

마. 보  양

방수공사 진행중 또는 완료후 48시간 전에는 그 위를 보행하거나 충격, 진동을 주어서는 안된다.

제 3 장. 수  장  공  사

3-1  일 반 공 사

3-2  세부시공 상세도의 작성

3-3  재 료 일 반

제 3 장. 수  장  공  사

3-1  일반공사

가. 본 시방은 실내외에 재료를 붙이는 공사의 바탕 및 마감에 적용한다.

나. 공사착수 30일 전에 세부공정계획 및 시공계획서, 사용자재, 견본품, 시험성적표 등을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

다. 설치 전 견본시공과 그에 필요한 모든 검사는 감독자의 지시에 따라 시공자의 부담으로 시행하고 필요한 자료를 제출한다.

3-2  세부시공 상세도의 작성

설계도면을 기준으로 현장검측을 실시하고 현장의 시공오차를 고려한 세부시공 상세도를 작성하여 감독자의 승인을 받는다. 이미 시공된 선행공정의 시공오차가 심한 경우에는 그 대책안과 함께 감독자에게 보고하여 승인을 받아야 한다.

3-3  재료 일반

가. 각각의 재료는 K.S 규격품, Q 마크를 획득한 제품 이상의 품질을 지닌 것을 사용한다.

나. 나사못, 볼트, 접착제 등의 고정용 재료 및 부속재료는 마감재와 동일한 회사 제품 또는 감독자의 승인을 받은 제품을 사용한다.

다. 시공자는 공사착공 30일 전에 재료사용승인서와 각 재료의 견본, 시험성적서,시방서 및 감독자가 요구하는 관계자료 일체를 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

라. 본 시방서 및 감독자가 지시하는 재료와 시공부위에 대해서는 감독자의 승인을 받아 시공 상세도에 의거하여 감독자가 지정하는 위치에 견본시공을 하고 감독자의 승인을 받은 후 본 공사에 착수해야 한다.

마. 준 불연재료 및 난연재료는 해당 법적기준에 적합해야 하며, 무늬목, 목재류, 벽지류, 카페트류는 난연 또는 방염처리 하는 것을 기본으로 한다.

바. 바닥, 벽, 천정 속에 매립되는 공조 및 각종 배관공사에 대해서는 마감재료 시공전 해당공사 담당자의 입회하에 2회 이상의 수압시험을 실시한 후 합격하지 않으면 다음 공정을 진행할 수 없다.

제 4 장.  창  호  공  사

4-1  일 반 사 항

4-2  MASTER KEY SYSTEM

4-3  창틀, 문틀의 모르터 사춤 및 코킹

4-4  보 양  및  청 소

제 4 장.  창  호  공  사

4-1  일반사항

가. 본 시방은 내외부의 각종 창호, 셔터, 관련 철물공사의 제작 및 설치에 적용한다.

나. 창호공사 착수 30일전 세부공정계획 및 시공계획서를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

다. 창호에 사용되는 모든 재료 및 부속품의 품질은 K.S 또는 동등품 이상의 것이어야 한다.

라. 모든 창호의 제작과 설치는 사전에 설계도면 및 시방서를 기준으로 한 현장검측에 의하여 세부 시공상세도를 작성하고 감독자의 승인을 받아야 한다.

마. 세부 시공상세도에는 창호철물, 보강철물, 기타 부속재의 종류, 설치위치, 재질 및 앵커 고정방법, 유리 끼우기, 물빠짐 위치, 크기 등이 상세히 나타나야 한다.

바. 시공상세도면은 시공자가 실측한뒤 작성해야 하며 도면에 누락되었으나 건물의 유지, 관리, 구조상 필요한 것에 대해서도 시공상세도에 나타내 주어야 하며 이에 대한 시공비는 시공자 부담으로 한다.

사. 감독자가 지시하는 창호 및 접합부에 대한 견본품과 창호금물, 부속재 등에 대한 견본품을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

아. 각종 창호에 쓰이는 엑세서리는 감독자가 지정하는 국산 최고품을 사용한다.

자. 외부에 접하는 모든 창호, 셔터, 특수문 등의 상하부 및 측면과 구조체 사이에 공간이 생기는 경우에는 철제 앵글로 구성된 두께 1.6T 이상의 냉간압연 강판으로 바람막이 판을 설치하고, 방청 페인트 1회, 조합 페인트 1회로 도장한 후 THK50 암면을 부착하여야 한다.

차. 외기에 면한 모든 창틀 및 문틀에는 감독자의 승인을 받은 주변의 재료에 적합한 실리콘 실란트를 사용하여 코킹처리되어야 한다.

카. 설치 전 견본시공 및 필요한 모든 검사는 감독자의 지시에 따라 시공자의 부담으로 시행하고 필요한 자료를 제출한다.

4-2  MASTER KEY SYSTEM

각종 창호의 시건장치는 감독원이 지정하는 층별, 구역별, 사용별 조닝 계획에 의해 MASTER KEY SYSTEM을 결정하는 것을 원칙으로 하고, 감독자와 창호제작 및 설치자, 창호철물 납품자 사이에 충분한 협의를 거쳐 이루어져야 하며, MASTER KEY는 3개를 제작하여 창호철물의 현장반입과 동시에 감독자에게 인계되어야 한다.

4-3  창틀, 문틀의 모르터 사춤 및 코킹

1) 모르터 사춤

가. 창틀 및 문틀 설치 후 수직과 수평 및 변형에 대한 검사를 실시하고, 문틀과 구조체와의 사이 공간을 1：3 시멘트 모르터로 모르터주입기를 사용하여 밀실하게 충진시킨다.

나. 충진해야 하는 공간이 5cm를 초과하는 경우에는 1：3：6 배합의 콘크리트로 충진해야 한다.

2) 문틀용 비드 설치

모르터 충진 후 틀 주위에 문틀용 비드를 설치해야 하며, 외부와 접한 곳에는 AL제 또는 스테인리스제 비드를 설치해야 한다.

3) 창틀, 문틀 주위의 코킹

창틀, 문틀의 주위에는 마감공사 후 감독자의 승인을 받은 실리콘계 지정색 실란트로 코킹 처리를 해야 한다.

4-4  보양 및 청소

1) 보 양

창호설치가 완료된 후 타공사에 의해 변형, 변색, 오염 등이 없도록 적절한 재료로 충분히 보양, 보호조치해야 하며, 보양 부실로 인해 파손된 창호는 즉시 반출하고 재시공해야 한다.

2) 청 소

창호설치 및 유리 끼우기 완료 후 시멘트 모르터나 먼지 등으로 오염된 부분은 창호표면에 손상이 없도록 깨끗이 청소하고, 약품을 사용할 경우에는 사용약품에 대해 감독자의 승인을 받아야 한다.

제 5 장. 미  장  공  사

5-1  일 반 사 항

5-2  시멘트 모르터 바름

5-3  미장용비드

제 5 장. 미  장  공  사

5-1  일반사항

가. 본 시방은 벽, 천장, 바닥, 기타 부위의 미장 및 노출 콘크리트 면의 표면처리 공사에 적용한다.

나. 시공자는 감독자가 지정하는 미장자재에 대해 시방서, 시험성적서, 시공방법 및 견본품 등을 제시하여 감독자의 승인을 받은 후 사용한다.

다. 한냉기 및 폭서기(10℃이하, 30℃이상)에는 원칙적으로 공사를 할 수 없으나 보온, 보양에 대한 대책을 감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 공사를 진행하여야 한다.

라. 건조 후 수축으로 인한 균열이 발생하지 않게 해야 하며, 균열의 발생이 예상되는 곳은 와이어 매쉬 등으로 보강하여 사전에 균열예방을 해야 한다.

마. 미장면의 각 코너 부분 및 이질재와의 접촉부분 등에는 각종 비드 또는 각종 부속철물을 사용하여 미장선이 삐뚤어지지 않도록 한다.

바. 견본품 및 견본 바름

유색 바름, 특수 표면마감 및 조각물 등으로서 견본이 필요한 것은 견본품을 제 하거나, 견본 바름, 견본 뽑기를 하여 감독자의 승인을 받는다.

사. 표기가 없는 사항은 표준시방서, 제품시방서 및 감독자의 지시에 따른다.

5-2  시멘트 모르터 바름

1) 재 료

가. 시멘트는 KSL 5201 보통 포틀랜드 시멘트 1종의 규정에 합격한 것으로 동일한 회사의 미장용 시멘트를 사용한다.

나. 모르터의 배합비는 표준시방서의 배합비를 표준으로 한다.

다. 혼화제는 내외부 일반 미장용 모르터 (초벌, 재벌, 정벌), 고르기 모르터, 보호 모르터 등 모든 미장용 모르터 배합때 혼합하여 접착력 강화 및 균열방지를 하도록 관련자료 및 견본품을 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 사용하며, 혼합비율 및 시공은 제품 제조회사의 시방에 따른다.

라. 미장용 비드는 본 시방서 14-6항을 참조한다.

마. 메탈라스는 특기가 없는 한 #28을 사용하고, 이음매 겹침은 50mm 이상으로 한다.

바. 용도별, 위치별, 미장 두께별, 형상별, 치수별 비드의 견본품을 감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 사용해야 한다.

2) 시공 일반사항

가. 바탕면의 결함부위 및 노출된 철근, 나무조각 등은 제거하고 표면이 너무 매끄럽거나 박리제 등이 묻은 부분은 감독자의 지시에 따라 정 등으로 쪼아내어 거칠게 한다.

나. 각종 BOX 면, 문틀 주변, 입상관 매설부분 등 균열이 생길 우려가 있는 부분은 메탈라스를 붙인 후 미장한다.

다. 초벌, 재벌, 정벌 바름 전에 매회 물청소을 한 다음, 적당히 물을 축이고 바르기 시작한다.

라. 모르터 바름 회수는 초벌, 재벌(두께가 20mm 이상인 경우), 정벌 바름의 3회 바르기로 하며 각 바름의 두께는 아래 기준에 따른다.

① 바  닥：23mm, 26mm, 27mm, 30mm

② 벽  체：18mm

마. 초벌 및 재벌 바르기 후 그 면처리는 거친 면처리(SCRATCH)를 각각 하고 나서 다음 공정에 임한다.

바. 모든 조적벽의 천정 상부는 슬래브 면까지 양면에 시멘트 모르터 초벌미장을 한다.

사. AD, PD, EPS 등 설비용 배관을 위해 구획된 벽돌 벽면은 별도 표기가 없는 경우 슬래브 면까지 시멘트 모르터 초벌미장을 한다.

아. 슬래브 및 방화벽을 관통하는 각종 배관 및 닥트 주변은 콘크리트,시멘트 모르터, 암면 뿜칠 또는 기타 방화재 등으로 밀실하게 충진하여 틈이 없도록 해야 한다.

자. 연속된 미장 바름이 6m 이상인 경우에는 감독자의 지시에 따라 익스팬션 조인트 및 크랙 유도 줄눈을 설치한다.

차. 미장 바탕면의 최소 방치기간은 아래 기준에 따른다.

① 콘크리트 면	：타설 후 30일 이상

② 벽돌, 블럭 면	：쌓기 후 15일 이상

③ 초벌 바름 면	：바른 후 15일 이상

④ 재벌 바름 면	：바른 후 7일 이상

카. 시공후 균열이 발생한 부분에 대해서는 감독자의 지시에 따라 보수하여야 한다.

3) 바닥 미장

가. 100m2 이상의 면적은 미장기계 사용 및 레미콘 타설을 원칙으로 한다.

나. 방치기간이 지난 후 바탕처리, 청소, 기준대 설치, 물축임에 대해 감독자의 승인을 받은 후 두께 1mm의 시멘트 페이스트 또는 혼화 접착제를 도포한다.

다. 시멘트 페이스트 또는 혼화 접착제가 마르기 전에 기준대에 맞추어 나무 흙손으로 시멘트 모르터를 바른 후 잣대 고름질을 하고 쇠흙손으로 평탄하게 마무리한다.

라. 시공 후 1일간은 출입을 금하고, 2~3일 간은 살수하여 습윤양생시킨다.

마. 패널 히팅 바닥면의 미장은 크랙 방지에 대한 대책을 감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 시공하고, 균열이 발생한 경우 감독자가 승인한 재료 및 공법으로 시공자의 부담으로 보수하여야 한다.

바. 바닥의 미장이 완료된 후 반드시 감독자에게 평활도에 대한 검사를 받아야 하며, 바닥이 고르지 못한 부분은 전용 그라인더를 사용하여 평탄하게 해야 한다.

사. 주차장 바닥면은 방수결함에 대한 사항을 확인한 후 접착 및 강도증진을 위한 혼화 접착제와 보강용 메탈라스 #800를 반드시 사용하고, 컬러 하드너 양생 후 도면에 표기된 간격 또는 3m×3m의 간격으로 15mm×15mm의 SAW CUTTING 줄눈파기를 한 후 줄눈용 아스팔트 컴파운드로 코킹처리를 해야 한다.

아. 셀프 레벨링제는 석고계를 사용하여 시공한다.

자. 물을 사용하거나 외부에 미장공사를 진행하는 경우, 공사완료 후 감독자의 입회하에 시험을 실시하고, 물이 고이는 부분에 대해서는 감독자가 지시하는 방법에 의해 즉시 보수해야 한다.

4) 벽 및 천정 미장

가. 방치기간이 지난 후 바탕처리, 청소, 기준대 설치, 물축임에 대해 감독자의 승인을 받은 후 두께 1mm의 시멘트 페이스트 또는 혼화접착제를 도포한다.

나. 초벌 바름은 시멘트 페이스트 또는 혼화 접착제가 마르기 전에 흙손으로 충분히 눌러 바른 후 굳기 전에 미장용 쇠빗으로 전면을 긁어서 부착력을 좋게 한다.

다. 초벌 바름 후 15일 이상 방치하여 건조시키고 결함을 보수한 후 청소, 물축임 등에 대해 감독자의 승인을 받아 표면이 거칠어지게 재벌 바름을 한다.

라. 재벌 바름 후 7일 이상 방치하여 건조시키고 결함을 보수한 후 청소, 물축임 등에 대해 감독자의 승인을 받은 다음 관련공사와 접속 부분의 처리가 깨끗하도록 평탄하고 정밀하게 정벌 바름을 한다.

마. 정벌 바름 후 2~3일간은 살수하여 습윤양생시킨다.

5) 한냉기 공사

작업장의 기온이 섭씨 10℃ 이하인 경우에는 작업 전,후의 기온이 섭씨 10℃ 이상의 기온을 유지할 수 있도록 감독자의 승인을 받은 방법으로 방풍 및 열원시설을 설치해야 한다.

6) 폭서기 공사

외부의 일사광선에 영향을 받는 부분의 경우 미장면의 급격한 건조를 방지하기 위해 그늘 만들기와 살수를 병행하여야 한다.

7) 보 수

미장공사 완료 후 바탕 구조체에 의한 결함과 미장면의 들뜸, 균열, 요철, 백화, 동결 등의 결함이 발생한 경우, 보수할 재료와 방법에 대한 사항을 감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 시공자의 비용으로 보수해야 한다.

5-3  미장용 비드

가. 두께 0.45mm 이상의 아연도금 철판으로 제작되어 단부가 메탈라스 처리된 것을 사용하고 외부에 쓰이는 것은 알루미늄이나 스테인리스로 제작된 제품을 사용한다.

나. 미장 처리되는 모든 모서리, 코너, 걸레받이, 이질재와의 접합부에는 용도별, 위치별, 미장 두께별, 형상별, 치수별로 적절한 비드를 사용해야 한다.

다. 시공순서는 다음과 같다.

① 시공오차를 조정한 바탕면에 수직, 수평을 맞추어 일직선으로 견고하게 설치한다.

② 모든 비드류는 동일선상에서 연결하지 않는 것을 원칙으로 하고, 부득이 이음시공을 해야 하는 곳은 이음자국이 나타나지 않는 공정으로 감독자의 승인을 받은 후 시공 한다.

③ 고정 후 임시 줄눈재를 설치하여 후에 깨끗한 실링처리가 가능하도록 해야 한다.

제 6 장.  금 속 공 사

6-1   일 반 사 항

6-2   재       료

6-3   시       공

6-4   용       접

6-5   보양 및 청소

6-6   경량철골 천정 틀

6-7  스테인리스 재료분리대

6-8  기      타

제 6 장. 금  속  공  사

6-1  일반사항

가. 본 공사 시방은 금속 및 비금속 철재와 이들 2차 제품을 주재료로 하여 제조된 기성제품의 제작 및 설치, 시공에 적용한다.

나. 시공자는 설치시공 30일 전 견본 및 시공상세도면을 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 시공해야 한다.

다. 시공상세도면은 시공자가 실측한뒤 작성해야 하며 도면에 누락되었으나 건물의 유지, 관리, 구조상 필요한 것에 대해서도 시공상세도에 나타내 주어야 하며 이에 대한 시공비는 시공자 부담으로 한다.

라. 표면에 노출되는 모든 금속마감의 재료, 색상, 표면처리 및 도장상태 등에 대해서는 감독자에게 견본품과 제조회사의 카탈로그, 시험성적표 등을 제출하여 승인을 받은 후 사용한다.

마. 감독자가 지정하는 공종 및 부위에 대해서는 세부시공상세도와 동일한 재료를 사용하여 추가비용 없이 견본시공을 하고 감독자의 승인을 받아야 한다.

6-2  재  료

1) 주재료

가. 공사에 사용되는 금속 및 비금속 철재와 이들 2차 제품을 주재료로 하여 제조된 기성품은 모두 KS 규격품 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

나. 구조용으로 쓰이는 철물의 경우에는 도면에 별도의 명기가 있더라도 두께 4.5T 이상을 사용해야 한다.

다. 사용되는 모든 강재는 별도의 명기가 없더라도 방청처리를 하는 것을 원칙으로 한다.

2) 설치용 재료

가. INSERT ANCHOR SCREW, ANCHOR BOLT DRIVE PIN, SLEEVE 등은 도면에 별도 명기가 없는 경우, 사용목적에 적합한 형상과 치수로 제작하고, 사전에 견본품을 제출하여 재질이나 지지력 등에 대하여 감독자의 승인을 받은 후 시공한다.

나. 구조적으로 힘을 받는 부재에 대해서는 구조계산의 근거를 감독자에게 제출하여 승인을 받은 후에 시공해야 한다.

다. 매달려서 하중을 받는 부재는 그 하중의 3배 이상의 하중으로 지지력 시험을 하여 사용여부를 결정한다

라. MOVAELE RACK FIXED RACK 및 CHAIN BLOCK 등 천정, 바닥벽에 부착시키기 위한 구조물은 구체타설 전에 제작도면 및 설치시방서를 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 준비재를 매설 시공해야 한다.

마. 보강철물

각종 기계, 각종 프레임, 기구설치 때 필요한 보강철물은 별도 명시가 없어도 모두 설치하되, 설치 전에 재료의 형상, 치수, 방부 및 표면처리 등은 감독자와 협의 후 설치한다.

바. 모든 철물공사에 사용되는 앵커는 외부로 노출되지 않는 것을 기본으로 한다.

사. 사용되는 모든 강재는 아연도금(아연 최소 부착량 60g/m2)된 것 또는 스테인리스 제품이어야 하며, 감독자가 아연도금이 블가능하다고 인정하는 것은 예외로 하되, 이런 경우에는 광명단 페인트(KSM 5311 표시품, 2종)를 2회 칠하여야 한다.

아. 이종 금속의 접촉부위로서 전식의 우려가 있는 모든 부분은 전식방지조치(테프론 시트 삽입 등)를 감독자의 지시에 따라 실시해야 한다.

6-3  시  공

가. 모든 금속공사의 시공은 공통 기준선을 기준으로 하여 위치와 레벨 먹메김 및 기준 실을 띄워 감독자의 승인을 받은 후 시행해야 한다.

나. 제품의 설치를 위한 앵커와 인서트 등은 구체공사때 사전에 매립하는 것을 원칙으로 하며, 불가피하게 나중에 설치하는 경우 구조적 검토 및 매립된 전선관 등의 매설물을 충분히 고려하여 감독자의 승인을 받은 후 시행해야 한다.

다. 불가피하게 이음시공을 해야 하는 재료는 실 줄눈을 맞댄 이음으로 하고, 이음부분의 자국이나 턱이 생기지 않도록 용접한 다음 깨끗이 그라인딩 처리하여 최종 마감된 상태에서 이음의 흔적이 나타나서는 안된다.

라. 스테인리스 재질인 경우에는 이를 고정하기 위한 매설물 등도 반드시 스테인리스로 하고, 알곤 용접처리 후 깨끗이 그라인딩 처리하여 최종 마감의 상태에서 이음의 흔적이 나타지 않도록 해야 한다.

마. 방청처리는 공장에서 1회, 현장 설치후 마감도장 전 1회, 모두 2회로 나누어서 시행해야 하며, 재질이 다른 이종 금속간의 접촉부 전식을 막기 위해 감독자의 승인을 받은 재료 및 방법으로 전식방지처리를 해야 한다.

6-4  용  접

본 시방서 ‘철골공사 용접’에 따른다.

6-5  보양 및 청소

가. 표면이 노출되는 모든 금속재료는 공사완료 때까지 적절한 보양재를 사용하여 변색, 오염, 손상이 발생하지 않도록 철저히 보양해야 한다.

나. 감독자가 지시하는 시기에 보양재를 제거하고 청소하여 감독자의 검사를 받아야 한다.

다. 검사때 감독자가 보양의 부실에 의해 발생한 손상에 대해서는 시공자 부담으로 즉시 재시공 설치해야 한다.

6-6  경량철골 천정 틀

가. 자재는 규격품으로 하고 아연도금으로 처리된 제품을 사용한다.

단, 행거 볼트(HANGER BOLT)는 녹막이 페인트도 무방함.

나. 행거볼트의 간격은 1200mm 이내를 원칙으로 하고, 만약 1200mm를 초과할 때는 반드시 보강 처리하여야 한다.

다. 조명기구, 디퓨져(DIFFUSER) 등의 설치로 인하여 캐링 찬넬(PRYINGCHANNEL)이 끊어질 경우에는 찬넬(CHANNEL) 등으로 반드시 보강 처리한다.

라. 천정틀의 형태

M-BAR로써 천정도면을 기준으로 작성된 시공상세도를 제출하여 감독자의 승인을 받는다.

마. 등기구 보강

38×12×1.2T 캐링챤넬 또는 동등 이상의 제품.

바. 천정 점검구

400×400mm 규격의 위치별 천정재와 동일한 제품으로 견본품을 감독자에게 제출하여 승인을 받은 제품.

6-7  스테인리스 재료분리대

스테인리스 재료 분리대는 모든 타 재료의 교차부와 각종 문짝 하부에 설치하며 두께 1.2mm 이상의 것을 사용하며 고정 철물은 두께 l.6mm 이상의 평철로 @ 450 간격마다 구체에 고정시킨다

6-8  기  타

1) 코너 비드

시멘트 모르터로 미장하거나 석고보드로 제작하는 모든 사각 기둥, 콘크리트 벽 및 벽돌벽의 모서리면과 감독자가 지정 하는 부분에는 코너 비드를 시공하되 길이는 바닥에서 천정면까지로 한다.

2) 미장용 알루미늄 비드

가. 미장을 하는 각형 기둥 및 벽체의 모든 코너부분과 모르터와 문틀의 접촉부분, 모르터와 이질재와의 접촉부위와 재료분리 부분에는 설계 마감치수에 따라 공사의 질을 향상시키고 정밀 시공 및 크랙을 방지하기 위하여 알루미늄 비드를 사용해야 한다.

나. 설계 마감치수에 따라 수평과 수직선이 정확히 유지되어야 하고, 건물 구조체에 부착한 후 바르기 작업을 실시한다. 바르기 작업때 홈 내의 모르터 또는 이물질 투입 방지용 백업제 또는 테이프 작업을 한 후 바르기 작업을 실시하며, 깨끗한 홈 또는 비드 마무리 부분의 청결을 유지하여 후속작업에 대비하고 모서리의 충격을 방지하여 보호해야 한다.

다. 기타 상세한 사항은 본 시방서 ‘미장공사 14-6’을 참조한다.

3) 금속 루버(LOUVER)

가. 제작․설치 전에 재질, 크기, 형태, 색상 등에 대한 견본 및 설치 공작도를 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 시공해야 하며, 루버의 수평길이가 1.5m 이상인 경우에는 처짐이 없도록 보강되어야 한다.

나. 외부에 노출되는 루버는 반드시 빗물방지용 루버를 사용하여야 하며, 단면 형상에 대해서는 감독자의 승인을 받아야 한다.

4) 실내 조명등의 알루미늄 루버

제작․설치 전에 형태와 색깔 등에 대한 견본 및 설치 공작도를 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 시공한다.

5) 몰 딩

가. 일반천정 몰딩：Z형 칼라 알루미늄 몰딩

나. 몰딩과 벽, 천정 사이에는 틈이 생겨서는 안된다.

6) 홈통 및 우수관 공사

가. 일반사항

ㄱ. 적용범위 : 이 시방서는 건물의 우수를 지중의 토목관로까지 보내기 위한 홈통              및 지중우수배관 공사에 대하여 규정한다.

ㄴ. 적용규준 : 다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 이 시방서의              일 부를 구성하고 있는 것으로 본다.

ㄷ. 제출물 : 다음 사항은 제출물에 따라 제출한다.

a. 제품자료 : 다음 품목에 대한 제조업자의 제품자료

① 선홈통

② 드레인

③ 우수맨홀 및 선홈통받이

b. 시공상세도면 : 시공전 협의결과 현장여건에 따라 계약도면과 다르게 매설            되 는 지중우수배관의 위치 및 깊이를 표시한 시공상세도

c. 견본 : 다음 품목에 대한 제조업자의 제품견본

① 선홈통 : 선홈통의 제품 및 색상을 선정하기 위하여 50㎝길이의 색상종             류별 견본

② 홈통걸이

③ 드레인

④ 우수맨홀 및 선홈통받이

ㄹ. 시공전 협의 : 우수관 및 우수맨홀의 매설공사전에 시공순서 및 매설위치 등의             조정을 위해 관련 수급인 및 관련 하수급인이 참석하는 공사협의 및 조정에              따라 공사착수회의를 개최하여야 한다.

ㅁ. 운반, 보관 및 취급 : 각 제품은 흙에 직접 닿지 않도록 보관한다. 특히, 드레             인류의 제품은 흙 등의 이물질이 묻지 않도록 한다.

나. 재료

ㄱ. 선홈통

선홈통은 100, 50 스테인리스 파이프로 한다.

ㄴ. 홈통걸이 : 홈통걸이의 재질은 아연도금 강재제품으로 한다.

ㄷ. 드레인 : 옥상드레인은 건설교통부 표준상세도 준한 것으로 걸름쇠를 포함하여              주물제를 사용한다.

ㄹ. 선홈통받이 및 우수맨홀  : 승인된 제품자료에 따른다.

ㅁ. 우수 횡주관 ; 횡주관 교차부위와 이음부위는 동일 재질의 기성품 이음관을 사            용 한다.

다. 시공

ㄱ. 준비 : 드레인의 설치위치가 정확한 지 확인하여야 하며, 선홈통 설치부위 주             변 은 도장 등의 마감공사가 완료되어야 한다.

ㄴ. 시공

a. 드레인 설치 : 드레인은 구체 콘크리트를 타설할 때 정확한 위치에 매립하            여야 한다.

b. 선홈통 설치

① 선홈통 설치

I. 선홈통은 수직으로 바르게 설치하여야 한다.

ii. 선홈통의 연결은 용접 및 이음 유동이 없도록 한다.

iii. 홈통걸이의 설치간격은 도면에 지정이 없는 한 120㎝ 이내로 한다.

iv. 콘크리트 등에 묻히는 홈통걸이의 다리는 5㎝이상 묻히도록 한다.

v. 복도 및 발코니의 드레인캡의 연결은 아연도금 나사못으로 3개소이              상  고정한다.

② 설치 허용오차 : 선홈통의 설치 허용오차는 수직방향에 대해 층당

±10 ㎜이내, 전체적으로 ±30㎜ 이내로 한다.

c. 빗물받이 및 우수맨홀․우수관의 매설

① 우수관의 지하매설은 역구배로 인하여 물이 정체되지 않도록 하고, 동              결선 이하로 매설하여 겨울에 얼지않도록 한다.

② 우수맨홀의 설치위치는 도면에 의하되, 시공전 협의의 결과에 따라 변              경 할 수 있다.

ㄷ. 청소 및 보양

a. 설치된 선홈통은 페인트 등으로 오염되지 않도록 하며 오염되었을 경우               깨끗이 제거한다.

b. 설치된 선홈통 및 지중 우수관은 쓰레기, 모르타르 찌꺼기 등이 유입되지             않도록 하며, 준공 전에 배수상태를 검사하여 이상이 없도록 한다.

제 7 장. 타  일  공  사

7-1  일 반 사 항

7-2  재       료

7-3  세부시공 상세도 작성 및 견본 시공

7-4  시 공 준 비

7-5  시       공

7-6  청       소

7-7  보       양

7-8  검       사

제 7 장. 타  일  공  사

7-1  일반사항

가. 시공자는 시공 전에 도면 및 현장검측을 바탕으로 세부시공상세도를 작성하여 제출하고 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 기온이 2℃ 이하일 때는 타일 작업을 중단하는 것을 원칙으로 한다.

다. 작업완료 후 3일간은 진동이나 보행을 금하며, 타일 면이 불결한 것이나 모르터 등을 제거하고 물로 깨끗이 청소한다.

7-2  재  료

가. 타일은 KSL 1001규정을 만족하는 것으로 하고, 색상과 재질, 규격 등에 대해서는 감독자의 승인을 받은 것을 사용한다.

재 질	규 격	사 용 개 소	비 고
자기질 타일(논스립)	바닥400×200×7mm	화장실	변경가능
자기질 타일(논스립)	바닥200×200×7mm	화장실	변경가능

나. 붙임 모르터의 시멘트는 KSL 5201에 적합한 것으로 한다.

다. 바닥, 벽, 치장줄눈의 모르터 배합비는 각기 KASS 표 10.1.1-10.1.3에 의한다.

라. 줄눈재는 방수성능이 우수한 제품으로 견본에 대해 감독자의 승인을 받은 제품을 사용하여 시공해야 한다.

마. 타일 접착제는 접착력과 방수성능이 우수한 제품으로 견본품, 카탈로그, 시험성적표 등을 제출하여 감독자의 승인을 받은 것으로 한다.

바. 사용되는 모든 실링제는 1액형 방균타입으로 재질과 색상에 대해서는 감독자의 승인을 받은 것으로 한다.

7-3  세부시공 상세도 작성 및 견본 시공

가. 바탕면의 시공 정도와 시공 오차 등의 상황을 고려하여 타일 나누기 평면 및 전개도, 상세도 등을 작성하고 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 세부시공상세도는 타일의 온 장을 사용하는 것을 원칙으로 하여 줄눈, 창호 및 출입구, 매립 노출 배관, 위생도기류, 바닥 드레인 및 트랜치, 콘벡터, 신축줄눈, 이질재와의 접합부, 스위치 및 소켓, 경량 칸막이, 매립 및 부착물, 기타 액세서리가 상세하게 나타나야 한다.

다. 기준층 또는 감독자가 지시하는 위치에 승인된 재료와 시공상세도에 의해 견본 시공을 한 후에 감독자의 승인을 받아야 한다.

7-4  시공 준비

가. 타일 부착면의 결함부 보수 및 보강, 시공 오차의 조정 등은 미장공사의 바탕처리기준에 따르며 단계별로 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 넓은 면의 타일 붙임의 경우에는 수직 수평으로 4.5m 이하의 간격으로 신축줄눈을 설치해야 하며, 창 및 출입구 프레임(FRAME)과 타일 연결부위의 신축줄눈은 10mm로 한다.

다. 이질재가 접하는 부분 및 비드 사용부분에는 실링처리를 해야 한다.

라. 타일 붙임면의 창호 및 출입구, 매립․노출 배관, 위생도기류, 바닥 드레인 및 트랜치, 콘벡터, 신축줄눈, 이질재와의 접합부, 스위치 및 소켓, 매립 및 부착물, 앵커 철물 등의 위치가 시공상세도의 줄눈 나누기와 일치하도록 설치한 후 감독자의 승인을 받아야 한다.

마. 바탕 고르기 미장은 본 시방서의 미장공사에 따르며, 초벌 바름의 방치기간은 15일 이상, 재벌과 정벌 바름의 방치기간은 7일 이상으로 한다.

사. 미장마감 바탕면의 평활도는 3m당 ±3mm로 한다.

아. 바탕미장 작업완료 후 감독자의 승인을 받고 타일을 붙이기 전에 물축임을 해야 한다.

자. 타일의 일부를 잘라내거나 구멍을 뚫어야 할 경우에는 타일 전용 절단기나 드릴을 사용하고 그라인더로 깨끗이 갈아내야 한다.

차. 흡수성이 있는 타일에는 적당히 물을 축여서 사용한다.

카. 여름에 외장 타일을 붙일 경우에는 하루 전에 미리 바탕에 물을 충분히 적셔준다.

7-5  시  공

가. 타일을 붙일 바탕의 건조상태에 따라 뿜칠 또는 솔을 사용하여 물을 고르게 뿌린다. 이때 바탕의 습윤상태는 특기시방 또는 감독자의 지시에 따른다.

나. 승인된 타일 나누기를 바탕으로 다림추나 수준기 등으로 수평과 수직 줄눈이 정확하게 유지되게 해야 한다.

다. 타일 접착제를 바른 후 30분 내에 완료해야 하며, 타일과 바탕면 사이에 공간이 생기지 않도록 밀착시켜야 한다.

라. 타일을 붙이는 모르터에 시멘트 가루를 뿌리면 시멘트의 수축이 크기 때문에 타일이 떨어지기 쉽고 또 백화가 생기기 쉬우므로 뿌리지 말아야 한다. 다만 옥내 작업에서 빗물의 침투가 없는 곳에서는 감독자와 상의하여 사용할 수 있으나 소량에 그쳐야 한다.

마. 타일을 붙이고 3시간 경과 후 줄눈파기를 실시한 다음 타일 표면을 깨끗이 청소한다.

바. 24시간이 경과되면 감독자의 승인을 받은 치장 줄눈재를 밀실하게 충진한다.

7-6  청  소

가. 치장줄눈이 완료된 후 타일 면의 이물질을 깨끗이 닦아내고, 잘 닦이지 않는 부분은 염산 희석용액으로 타일이 손상되지 않도록 제거한 후 물로 깨끗이 씻어낸다.

나. 접착제로 타일을 시공하였을 때에는 감독자의 승인을 받은 용제를 사용하여야 한다.

7-7  보  양

가. 타일을 붙인 후 5일간은 진동이나 보행을 금한다.

나. 일사광선의 직사 및 풍우에 노출되는 부분은 방풍막 또는 시트로 보양해야 한다.

다. 한중 공사때에는 시공면을 보호하고 동해 또는 급격한 온도 변화로 인한 손상을 피하도록 기온이 2℃ 이하가 되면 가설 난방이나 보온 등으로 보양해야 한다.

라. 바닥은 줄눈처리 후 P.E 필름을 깔고 톱밥을 2cm 두께로 깔아 보양해야 한다.

7-8  검  사

가. 1일 작업 후 타일을 임의로 떼어내 모르터가 충분히 채워졌는지 확인한다.

나. 붙임 모르터가 경화된 후 검사봉으로 두들겨 보아 들뜸이나 균열 등이 발생한 부분은 줄눈부분을 잘라내고 다시 붙인다.

다. 접착력 시험은 타일을 시공하고 4주가 경과된 후 600m2당 1장 단위로 감독자가 지정하는 위치에 실시하여 접착강도가 4kg/cm2 이상이 되어야 한다.

제 8 장. 실  링  공  사

8-1  일 반 사 항

8-2  재       료

8-3  시 공 일 반

8-4  시       공

제 8 장. 실  링  공  사

8-1  일반사항

가. 본 시방은 건축물의 줄눈 및 각종 실링공사에 적용한다.

나. 시공 전 각 부위별 특성에 맞는 코킹에 대한 물성표, 구조안전에 대한 근거, 오염방지를 위한 대책, 이질성분 코킹 접합에 따른 화학적 반응에 대한 대책 등 여러가지 조건에 타당한 계획서 및 품질보증확인서, 각종 시험성적서, 견본 등을 제출하여 감독자의 승인을 받는다.

다. 한냉기(5℃이하)에는 원칙적으로 외부공사는 할 수 없으며, 내부공사의 경우에는 보온, 보양에 대한 대책을 감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 공사를 진행하여야 한다.

8-2  재  료

가. 각 사용부위별로 적용하는 실링 재료, 성분 및 제품별 특기사항에 대한 제조회사의 카탈로그, 시방서, 시험성적표, 견본 및 기타 감독자가 요구하는 관련 자료를 감독자에게 제출하여 승인을 받은 것을 사용하여야 한다.

나. 사용되는 실링재 등은 제조된 후 사용만기일이 경과되지 않은 것을 사용해야 한다.

다. 사용부위별로 사용하는 실링재 및 각 특성은 아래 표에 의한다.

사 용 부 위	적용 실링재	성분	색	비고	제품명
금속, 알루미늄 패널 조인트	실리콘계	1액형	지정색
유리 스트럭처 그레이징용	실리콘계	1액형	지정색	구조용
욕조, 위생기, 싱크대 주위	실리콘계	1액형	지정색	방균형
알루미늄 커튼 월 조인트	실리콘계	1액형	지정색
실내 석재 마감	실리콘계	1액형	지정색
배기, 통풍관 실링	아크릴계	1액형	지정색
흡음 칸막이 방음 실링	아크릴계	1액형	지정색
창문, 벽, 발코니 부위의 조인트 및 균열 보수	아크릴계	1액형	지정색
석재, 각종 PC 조인트	변성 실리콘계	2액형	지정색	기계혼합
	폴리설파이드계	2액형	지정색
콘크리트, 벽돌, 철재, 석재, 모르터, ALC의 조인트, 콘크리트 포장의 줄눈 조인트 및 방수 실링	폴리우레탄계	2액형	지정색

8-3  시공 일반

가. 시공 전에 각 재료의 부위별 특성 및 사용유효기간, 색상 등을 확인한다.

나. 실링재는 반드시 2면 접착을 기본으로 하고, 백업재의 설치가 불가능한 부분은 본드 브레이커를 설치하여 3면 접착을 방지한다.

다. 실링재의 단면형상은 넓이：깊이 = 2：1 이 되는 것을 원칙으로 한다.

라. 바탕면이 콘크리트, 모르터, 페인트인 경우 마감 후 충분한 양생기간이 경과 했는지 확인하고 시공해야 한다.

8-4  시  공

1) 기후조건

가. 시공때의 기온은 섭씨 5℃ 이상이어야 하며, 시공중에 눈이나 비가 오거나 예상될 경우에는 시공을 중단해야 한다.

나. 강풍, 눈, 서리, 우천 때나 먼지가 심하게 발생하는 경우에는 시공을 중단하여야 한다.

2) 청 소

가. 조인트 내의 먼지, 연마 잔여물 등을 완전히 제거하고 수분이나 기름기가 없어야 한다.

나. 수분이나 이슬 등이 부착된 경우에는 충분히 건조시킨 후 시공해야 한다.

다. 세척제를 사용할 경우에는 감독자의 승인을 받은 제품을 사용하여야 한다.

3) 백업재 삽입

가. 백업재는 통기성 및 흡수성이 없는 재질로서 수축과 변형이 생기지 않는 것을 사용하고, 조인트 폭보다 2~3mm 정도 큰 것을 사용하되 백업재가 뒤틀리지 않도록 해야 한다.

나. 백업재는 정확한 깊이로 설치되어야 하며, 당일 시공부위 만큼만 설치한다.

다. 백업재가 설치되기 불가능한 부분은 조인트보다 약간 크기가 작은 본드 브레이커를 설치하여 3면 접착을 방지한다.

라. 3각 조인트 부분이나 심하게 꺽이는 부분에는 본드 브레이커를 설치한다.

4) 마스킹 테이프 작업

가. 부착 및 제거 후 흔적이 남지 않는 것을 사용하여 당일 작업 부분에 한하여 붙인다.

나. 조인트 밖으로 밀려나오지 않도록 일직선이 되도록 작업하여야 한다.

다. 조인트 주변의 피착제에 오염을 방지하기 위해 조인트 양측 및 마감부분을 테이프로 마스킹 처리해야 한다.

5) 프라이머 처리

가. 실링재 제조회사에서 사용 실링재 전용으로 생산된 것을 사용한다.

나. 프라이머는 가능한 한 얇게 도포한다.

6) 실란트 충진

가. 실란트 충진은 조인트의 교차부 또는 가장자리에서부터 시작하여 빈틈없이 기포가 생기지 않도록 한다.

나. 실링재의 연결부분은 교차부분이나 코너부분을 피하여 직선부분에서 연결하도록 한다.

7) 표면 마무리 작업

충진 후 즉시 코킹 나이프을 사용하여 내부 탈포 및 표면을 매끄럽게 마무리 한다.

8) 마스킹 테이프 제거

표면 마무리 작업이 끝난 후 곧바로 테이프를 제거해야 한다.

9) 청 소

조인트 주변에 묻어있는 프라이머와 실링재를 깨끗이 청소하고, 제거한 테이프 및 주변을 깨끗이 청소한다.

10) 양 생

가. 실란트가 경화되기 전까지는 접촉을 피하고, 경화중 비나 먼지 등에 의한 손상 및 오염이 예상되는 부분에는 반드시 보양 테이프로 처리해야 한다.

제 9 장. 철  거  공  사

9-1   일 반 사 항

9-2   철거공사의 수행

9-3   철거재운반 및 처리

9-4   철거마무리작업

9-5   환경및안전관리

9-6   별첨:건설폐기물관리지침

9-1. 일반사항

가. 적용의 범위

1) 본 시방서는 시각장애인 복지관 화장실 리모델링공사를 위한 철거공사에 대하여 적용한다.

2) 시방서에 명기되지 아니한 사항은 관련 법규나 건설부 제정 건축공사 표준시방서의 규정을 준용하되 그 외의 사항은 공사관리자의 유권해석에 따른다.

나. 용어의 정의

1) 공사관리자라 함은 발주자를 대리하여 행정업무를 수행하는 자를 말한다.

2) 수급자라 함은 본 공사를 수행하기 위해 최초 계약을 체결한 자를 말한다.

3) 계약 도서라 함은 도급계약서, 시방서, 계약일반약관, 계약특별약관을 말한다.

4) 시방서라 함은 특기시방서와 정부 및 포스코교육재단 제정 표준시방서를 말한다.

다. 공사의 범위

수급자는 철거대상 건물부지내의 모든 시설물들을 시방서상의 제반 규정을 준수하고 공기 내에 완전히 철거작업을 완료하여 준공검사를 받는다.  특별히 시방서상에 명기되지 아니한 내용일지라도 부지 내에 철거되어야 할 시설이 있을 경우 공사관리자와 협의하여 수급자 비용 부담으로 처리하여야 한다.  부지 내 건물철거 및 기초철거 우.오수 맨홀 및 관로 철거, 통신 및 전기주 철거, 포장 철거, 기타 부지 내 시설물 철거를 포함한다.

라. 관계 법령의 준수

철거공사 수행에 필요한 모든 법적인 조건을 충족하여야 한다. (건축법, 주택건설촉진법, 도로법, 도로교통법, 재활용 관계법규, 폐기물 관리법 및 기타 환경 관련 법규, 산업안전보건법, 건설업법 기타 관계법의 하위규정과 건설교통부 지침 및 군 조례를 포함한다.)

또한, 계약이후 일지라도 본 공사와 관련한 법령위반사항이 발견될 경우 이에 대한 모든 책임은 수급인이 져야한다.

마. 인허가 업무의 대리

수급자는 본 공사와 관련한 제반 인허가 업무를 수급자 비용 부담으로 수행하여야 한다. 대관청 인허가는 인허가가 필요한 시기에 완료한 후 공사를 수행하여야하며 발주자의 날인이 필요한 경우 사전에 그 내용을 공사관리자에게 검토 요청하고 대관청 관련 업무 일체를 대행하여야 한다. (가설물 설치신고, 비산먼지발생신고, 위해위험 방지계획 수립제출, 사업장 폐기물 다량 배출자 신고, 한전주 및 보안주 철거, 통신주 철거, 가스, 단전, 단수 신고 및 계기 반납, 게시판, 공공안내판 및 각종시설물 철거 신고, 폐기물 운반 확인증 제출, 현장내 공공 시설물 이설 신청, 폐기물 및 재생골재 처리 및 관리, 한전선로 철거 및 이설관련 제반 인허가, 기타 관련 인허가 사항을 포함한다) 또한 모든 대관청의 사본 및 허가서류는 준공 시 공사관리자에게 제출한다.

바. 착공계의 제출

수급자는 착공일로부터 7일이내에 현장 조직 승인 신청서 및 공정표와 관련 서류를 첨부하여 당사의 기준양식에 의거 착공계를 제출하여 승인을 받아야 한다.

사. 공사일보의 제출

수급자는 공기중 매일 09:00까지 작업사항, 인원 및 장비동원현황을 기록한 공사일보를 현장대리인이 확인 날인하여 공사관리자에게 제출하여야 한다.

아. 현장 대리인의 상주

수급자는 기술자격 요건을 갖춘 현장대리인을 현장에 상주시켜야하며 현장대리인이 현장을 이탈할 경우 공사관리자의 승인을 받아야 한다.

자. 일괄하도급 금지등

수급자는 도급 받은 공사에 대하여 제3자에게 일괄하여 하도급을 줄 수 없으며 부득이 하도급자를 선정할 경우 발주처에 사전승인을 받아야 한다.

차. 단계별 철거공사의 수행

철거대상 건축물의 철거순서 및 철거일정은 공사관리자의 지시에 따라 단계별로 수행하여야 한다.

카. 철거공사 수행계획서의 제출

수급자는 공사착수전에 철거공사에 대한 세부수행계획을 착공계 제출전에 제출하여 승인을 받아 시행한다. 공사수행계획서는 현장 조직 구성, 하도급계획, 공정계획, 가설계획, 철거 계획 (내부 수장재 철거, 설비, 전기 철거, 골조 철거, 기타 부대시설 철거계획 포함), 폐기물 처리지침에 따른 폐기물 처리계획(위탁처리업체의 선정, 철거재 성상별 분리폐기,보관, 운반, 최종처리 및 재활용 계획포함). 장비투입계획, 도로 청소 및 교통안전대책, 비산분진 방지대책, 대관청 인허가 추진계획, 주변시설물 보호 및 안전관리계획 등 철거공사추진에 관련된 모든 사항을 포함한다.

타. 공정의 준수

공사중 예정 공정표에 의한 공사추진이 부진할 경우 공기 만회 대책을 수립하여야 하며 수급자는 공사 부진 사유와 수정공정표를 포함한 공기만회 대책을 수립 보고하고 공정을 만회하여야 한다.

파. 작업시간

수급자는 공사 사항의 편의상 작업 시간을 연장 또는 단축하거나 야간작업을 시행할 때에는 미리 공사 관리자의 승인을 받아야 한다.

하. 노무관리

1) 수급자는 공기가 원활히 진행될 수 있도록 공정별로 현장동원 인력관리에 만전을 기해야 한다.

2) 수급자가 사용하는 근로자에 대한 모든 책임은 수급자에게 있다.

3) 수급자가 사용하는 근로자가 공사시행 또는 관리상 부적당하다고 인정될 때에는 공사관리자는 그 교체를 요구할 수 있으며 수급자는 정당한 사유가 없는한 수용해야한다.

하 1. 주변시설의 보호 및 민원사항

1) 수급자는 공사장 및 그 부근의 기존 시설의 공사진행과 관련된 부분에 대하여 유지관리 보수를 해야한다.

2) 수급자는 공사장 또는 주변의 철거대상물 이외에 지상 또는 지하시설물에 대하여 위해를 주지 않도록 사전조사를 통해 공사관리자와 협의를 해야하며 필요한 경우 보양조치를 취해야 한다.

3) 공사진행과정에서 기존 시설물에 손상을 입었을 경우 수급자 비용 부담으로 처리하여야 한다.

4) 본 공사 수행으로 인한 모든 민원 사항에 대해서는 수급자가 모든 책임을 지고 수급인 비용부담으로 처리하여야 한다.

5) 공사진행과정에서 투입된 장비 및 차량으로 인하여 도로가 오염되지 않도록 항상 관리하여야 하며 도로 청소 요원을 상시 운영하여야 한다.

6) 수급자는 현장내 작업자 이외의 외부인이 철거대상 시설에 기거하거나 출입하지 않도록 출입을 통제하거나 상시로 점검하여 안전사고를 예방하여야 하며, 공사기간중 현장내 외부인의 출입 및 기거로 인한 사고발생시 수급자 책임으로 처리하여야 한다.

하 2. 철거 자재의 임의 처리등

철거자재는 철거공사 수행계획에 의거하여 법적으로 문제가 없도록 처리되어야 하며 수급자 임의로 반출하거나 처리되어서는 아니된다.  철거자재의 처리에 있어서는 반드시 분리하여 폐기하여야 한다. 이 때의 분리비용은 철거비용에 포함된다.

하 3. 설계변경 및 정산

1) 수급자는 시방서에 의해 성능이 보장된 공사를 진행하여야하며 공기중 물가변동을 비롯한 설게 변경에 의한 계약금액의 증액은 없다.  단, 발주자의 책임있는 사유로 인하여 철거동수를 축소하거나 추가 철거할 경우에는 설계변경을 할 수 있다.

2) 시공 부서장은 설계 변경 절차로 인하여 공사가 중단될 경우 설계변경 기본품의후 계약변경 이전에 변경 시공을 할 수 있다.

9-2. 철거공사의 수행

가. 현장조사

1) 철거시공계획 전에 대상건물의 조사, 부지상황의 조사 및 인근주변 환경의 조사 충분한 사전조사를 실시하여야 한다.

2) 철거건물의 조사는 건물설계도에 의해 직접조사를 실시하고 설계도서가 없는 경우에는 외관조사 및 실측에 의한 간접조사를 한다.

3) 부지의 상황조사는 부지내 공지의 유무, 장애물, 인접도로 및 매설물 등에 대한 조사를 실시하여야 한다.

4) 주변환경 조사에는 인근건물, 거주자, 도로상황 등을 정확히 파악하여 피해가 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

5) 철거건물에 지하공사가 있는 경우에는 터파기, 흙막이 등을 해야하므로 지질이나 지하수위의 조사도 필요하다.

6) 공사기간중에는 자격요건을 갖춘 현장 책임자를 상주시켜야하며 현장 이탈시 공사관리자의 승인을 받아야 한다.

나. 작업준비

1) 주변상황의 파악

공사수행시 소음, 진동, 분진, 철거재의 비산, 낙하, 교통 등에 대한 문제점을 최소로 줄일 수 있도록 세심한 주의를 하며, 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하고 주변상황에 적합한 작업을 하여야 한다.

2) 설비관계에 인입배관의 철거

건물내에 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 수도, 하수도 등 주요배관설비에 대한 봉인 및 미리 철거를 하여야 한다.

3) 가공선의 양생

반입, 반출로의 가까이에 가공선이 있는 경우 공사관리자와 충분한 협의를 하여 공법, 각종 양생시설, 안전 대책을 수립하여야 한다.

4) 반입, 반출로

반입, 반출로는 내외조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상 정리, 정돈을 하며 반입 반출시 필히 경비원을 배치하여 제3자의 안전에 유의한다.

5) 공사 안내 간판을 공사관리자와 협의하여 필요개소에 설치한다.

6) 철거공사 착수전 철거시 분진제거와 차량세륜에 필요한 용수를 인입한다.

다. 철  거

1) 철거공사는 외부가설, 생활쓰레기 처리, 창호 및 내부 수장재 철거, 내부 설비, 전기 시설의 철거, 골조 철거, 기존 철거 및 부대시설의 철거순으로 시행하되 골조 철거시 주재에 부착된 내부 수장재 및 기타 자재의 철거물량은 주재에 포함되며 철거자재는 종류별로 분리하여 수집 운반되어야 한다.

2) 골조철거는 유압압쇄기를 사용하며 유압압쇄기의 성능, 제원 및 소음 기준 등에 대한 제원은 철거공사 수행계획에 포함하여 제출한다.  골조철거는 비산 분진 방지를 위해 고압의 살수 장치를 가동하여 살수를 하면서 철거를 진행한다.

3) 철거공사는 소음 진동에 의한 주변 민원 사항이 발생하지 않도록 작업시간 조정등 각별한 대책을 수립한다.

4) 수급자는 정확한 공정계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

5) 가연물이나 진동 등에 용이하게 낙하, 탈락 및 박리가 쉬운 재료(내화 피복재등)는 사전에 철거한다.

6) 구조물은 상부에서부터 지상에 이르기까지 철거순서에 따라 철거 작업을 체계있게 진행한다.

7) 부재형태로 해체할 때는 알맞는 크기로 나누어 해체한다.

8) 철거된 부분은 지지하는 벽체나 바닥 또는 골조에 과다한 하중이 부과하지 않게 철거한다.

9) 구조용 골조 부재를 해체하는 경우에는 기중기, 데릭 또는 다른 적당한 방법으로 지면에 내려 놓는다.

9-3. 철거재 운반 및 처리

가. 철거작업에 수반하여 발생하는 콘크리트 조각, 강재토막, 내.외장재 등의 철거공사로 인한 생활 및 사업장 및 지정 폐기물은 외부로 반출하고 수집․운반․보관․처리는 폐기물 관리법, 건설폐기물 관리지침 (별첨 #1 참조), 건설 폐기물 관리요령 (포항시 조례)등 기타 관계 법령의 기준에 적합하게 처리하여야 한다.

나. 건설폐기물은 사업장 폐기물 배출자 스스로 처리하거나 폐기물 관리법 제4조 및 제5조의 규정에 의한 폐기물처리시설을 설치, 운영하는자, 법 제26조 제1항의 규정에 의한 폐기물 처리업자(건설폐기물을 대상으로 하는 처리업자에 한한다) 또는 법 제44조의 2 제1항의 규정에 의한 폐기물재생처리신고를 한자 (건설폐기물을 대상으로하는 재생처리신고를 한 자에 한한다) 등 다른 사람의 폐기물을 재생처리하는 자로 하여금 수집․운반․보관․처리하게 하여야한다. (폐기물 운반 확인증은 준공시 발주측에 제출 할 것)

다. 수집․운반

건설폐기물은 토사, 폐벽돌, 폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐목재, 폐합성수지, 폐금속류(철근등)등 성상별로 구분하여 수집․운반하여야 한다.  또한 본 공사에서 철거되는

복합자재의 경우에는 성상이 다른 폐기물로 구분하여 수집․운반하여야 하며 철거비용에는 이의 분리비용이 포함되어 있다.

라. 보관의 경우

1) 건설폐기물은 배출현장에서 성상별, 종류별로 구분하여 보관하여야 하며, 재활용이 가능한 것은 따로 보관하여야 한다.

2) 건설폐기물은 건설공사가 완료된 후 건설현장에 보관하여서는 아니된다.

마. 수급업자는 일반 폐기물중에서 토사 및 아스팔트 콘크리트덩이 등을 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률에 의거 각 45%, 25% 이상 재활용 처리토록 하고 폐콘크리트는 지정하는 장소로 운반하여 500mm 이하의 파쇄골재로 생산하여 재활용한다.

바. 처리의 경우

1) 파쇄기준 및 방법

① 건설폐기물은 파쇄처리하기전에 성상별로 분리․선별하여야 한다.

② 건설폐재류를 재활용하고자 하는 경우에는 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제12조의 규정에 적합하도록 파쇄처리하여야 한다.

2) 소각 및 매립의 경우 관계법령의 기준에 적합하게 하여야 한다.

3) 소각로 설치 및 파쇄기설치시 대관청 신고, 승인 사항은 수급자가 처리한다.

4) 건설폐기물중 재활용 건설폐재류를 제외한 건설폐기물은 중간 처리과정을 거친후 폐기술 처리업체에 기타 지정폐기물은 지정폐기물 처리업체에 위탁하여 처리한다. (폐기물 운반 확인증 공사관리자에게 제출한다)

사. 수급자가 수거할 만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 철거공사 중 구조물 중에서 별도로 철거할 수 있다.

아. 철거공사시 1일 정도분의 폐기물을 적치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

자. 반출을 위한 폐기물의 적재는 원칙적으로 도로위에서는 하지 않으며 부득이한 경우는 적재작업을 안전한 방법으로 하고 동시에 감시인을 배치하여 통행이나 차량을 정리하여야 한다.

차. 폐기물은 운반중에 흘러내릴 우려가 있으므로 필요차량의 규격에 알맞은 크기로 작게 분활하여 처분하여야 하며 폐기물 반출시 차량덮개를 설치하여야 한다.

카. 폐기물 운반시 길옆이나 가공선에 방해가 되지 않도록 하고 중량물의 운반중 도로, 교량 등이 파손되지 않도록 한다.

타. 철거공사 수행에 동원된 모든 차량은 지정된 속도를 준수하여야 한다.

파. 차량의 이동에 따라 도로가 오염되지 않도록 차량 진출입시 세륜세차를 철저히하고 도로오염 즉시 청소한다.

하. 지하실 및 빈틈을 메울 때에는 철거작업으로 생긴 부스러기, 쓰레기, 나무뿌리 그외 유기물질 등은 제거하고, 바위, 모래를 포함한 흙을 사용한다.

9-4. 철거 마무리 작업

철가공사가 종료되면 다음과 같이 공사시 행한 각종 가설물의 철거나 복원작업을 한다.

가. 가설물 철거

1) 가설전기, 급배수, 위생설비 등을 철거하고 뒷처리를 한다.

2) 비계의 최종철거와 발판을 처리를 한다.

3) 각종 양중설비를 해체 반출한다.

4) 가설 건물을 해체하고 뒷처리 한다.

5) 각종 가설자재를 집적하여 반출한다.

6) 기타 해체와 관련된 부속재료를 반출한다.

나. 복원작업

1) 가공선의 방호나 임시처리했던 부분을 관련자 등에 연락하여 철거, 복원한다.

2) 반입, 반출로 부분의 각종 공작물을 이설한 부분 및 지하매설관 등 임시 이설처리를 한 부분은 각 공사 관리자와 협의한후 원상복구 한다.

3) 도로깍기를 실시한 부분은 공사관리자와 협의한 후 원상태로 복구한다.

4) 근접건물이나 공작물 등에 철거로 인한 어떤 영향 부분이 있으면 모두 보수 복원공사를 한다.

5) 현장 부지 정리 및 부지주변의 손상부분을 보수 청소를 한다.

9-5. 환경 및 안전관리

가. 환경관리

1) 건축구조물 철거시 주변의 소음, 진동, 분진, 교통유발등 공해에 대한 법적규제를 조사하고 적절한 조치를 하여야 하고 착공전 설명회를 통하여 인근주민에 이해를 얻어 둘 필요가 있으며 진동으로인한 인접건물의 피해 또는 철거공사 관련한 모든 민원 사항을 수급자가 책임진다.

2) 먼지와 쓰레기가 비산하거나 흩어지는 것을 막기 위하여 방진막설치, 살수, 세륜시설, 차량적재 덮개설치등 공해방지시설을 하고 임시 저장소 설치 또는 그 외의 적절한 조치를 한다.

3) 내부에서 작업을 하는 경우 주위 환기를하여 작업 환경에 유의하도록 한다.

4) 소음 진동 규제법 제23조에서 규정하고 있는 생활소음 규제기준의 범위는 법 기준에 따른다.

나. 안전관리

1) 수급자는 근로자의 산업재해예방과 건강관리를 위하여 산업안전보건법 및 당사 안전관리규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 한다.

2) 안전장치, 위험표지판, 가설울타리를 설치하여 평상시에도 작업장내 외부인의 출입을 차단하고 철거공사 시공 중에는 작업장내 안전관리요원을 배치하여 안전사고에 철저하게 대비하여야 한다.

3) 중기, 차량은 정기 검사, 작업전 점검을 하고 유자격자로 하여금 운전을 하도록 하며 차량 이동시는 유도원을 배치하여야 한다.

4) 구조재의 부식상태 및 재료의 접합상태를 조사하여 예기치 않은 전도에 의한 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

5) 재료의 특성을 조사하여 화재 및 폭발 방지에 특히 유의하여야 한다.

6) 마감재의 안정성을 확인함과 동시에 비산에 대한 방호에 주의하여야 한다.

7) 작업장내에서는 반드시 안전모와 안전화를 착용하여야 한다.

다. 안전표지 및 안전보호구

1) 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지판, 가설울타리 등을 설치하여야 하고, 주민 및 차량의 통행이 빈번한 개소와 기타 필요한 개소에는 야간 식별이 가능하도록 안전 등을 조명하여야 한다.

2) 수급자는 공사현장의 근로자의 안전모, 안전화 이외에도 필요한 안전보호구 (안전대, 보안경, 안전장갑, 방진마스크, 귀마개, 귀덮개등)을 착용하게 하여야 한다.

라. 안전교육

수급자는 관리감독자 및 근로자에게 정기안전교육을 실시허아여야 하고, 신규 채용자 발생시 또는 작업 내용 변경시에는 특별교육을 실시하여야 한다.

9-6. 별 첨 1

건설폐기물 관리지침

별첨 1. 건설폐기물관리지침

1. 목적

건설폐기물의 배출현장에서부터 최종처리까지의 적정관리에 필요한 사항을 정하여 불법처리방지등 폐기물관리법에 의한 적정처리와 재활용을 활성화 하기위함.

2. 적용대상

가. 폐기물관리법 제2조 제3호 및 동법 시행령 제2조 제2항 제3호에 해당하는 사업장폐기물배출자(발주자로부터 최초로 도급받은 자) → 1회 1톤이상 건설폐기물을 배출하거나 일련의 공사․작업등 연속되는 행위에 의하여 1주일에 1톤이상 건설폐기물을 배출하는 자

나. 건설폐기물처리업자(수집운반, 중간처리, 최종처리, 종합처리), 재생처리 신고자 및 재활용하는 자

다. 적용배제

1) 집수리, 이사, 정원손질등으로 일시에 소량배출되는 건설폐기물 : 생활폐기물 처리방법에 따라 처리

2) 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제11조의 규정에 의한 지정부산물 배출사업자(sus간시공금액 250억원이상 시공업자)인 경우 : 건설폐재 배출사업자의 재활용지침(‘95. 11)에 규정하고 있는 사항에 대하여는 재활용지침을 따름

3. 용어의 정리

가. 건설폐기물

건설공사등과 관련하여 배출되는 모든 폐기물 가운데 폐유․폐페인트등 지정폐기물과 건설현장에 작업인력이 생활하면서 배출시키는 음식물 쓰레기 등을 제외한 폐기물을 말하며, 레미콘 또는 시멘트관련 제조공정에서 배출되는 폐콘크리트등은 건설폐기물에 해당되지 않음

나. 건설폐재류

건설공사등과 관련하여 공작물의 제거 또는 신축에 따라 배출되는 토사, 폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐블럭류, 폐벽돌류, 폐기와, 탈수건조된 건설오니 및 기타 비금속광물 자재류 등을 포함함.

다. 토사

건설공사시 배출되는 흙, 모래, 자갈등에 폐기물 또는 폐기물에 의한 오염 물질이 혼합된 것에 한함.

1) 건설공사시 배출되는 토사에 혼합된 폐기물 등은 분리․선별하여 성상별로 처리하여야 하며, 폐기물 또는 폐기물에 대한 오염물질이 함유되지 아니하도록 처리된 토사는 폐기물에 해당되지 않음.

라. 건설잔토

건설공사시 터파기작업등으로 배출되는 자연상태의 토식을 말하며 폐기물에 해당되지 않음.

마. 재활용

건설폐재류를 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제12조의 규정에 의한 지침에 적합하게 재생처리한 후 이용하는 것을 말함.

4. 건설현장의 폐기물 종류 및 구분체계

									토사
									폐콘크리트
									폐아스팔트콘크리트
						건설폐재류			폐타일, 폐석재
			건 설 폐 기 물						폐기와
									폐블럭
									건설오니(탈수건조된 것)
									기타 비금속광물 자재류
						폐목재류 (버팀목, 목형틀, 폐가구잔재물 등)
사						폐합성수지류 (합성수지자재, 스치로폴 등)
업						금속류 (철근, 금속자재 등)
장						폐종이류 (포장재, 벽지 등)
폐						폐유리류 (유리창, 거울, 유리제품 등)
기						오니류 (굴착오니, 침진물 등)
물						폐섬유류 (의류, 실, 끈 등)
						소각잔재물 (지정페기물이 아닌 것)
						기타 건설공사와 관련하여 배출되는 폐기물로서 지정폐기물외의 폐기물
						폐유 (공사차량폐유, 건설장비폐유 등)
			지 정 폐 기 물			폐석면 (공작물, 건축물의 재거시 발생되는 것)
						폐페인트 및 폐락카
						기타 건설공사와 관련하여 배출되는 지정폐기물
						음식물쓰레기 (잔반, 조리폐기물 등)
			사업장일반폐기물			폐가전제품 (TV, 냉장고 등)
						기타 건설공사에서 직접배출되는 폐기물이 아닌 폐기물로서 지정폐기물을 제외

5. 관리방침

가. 사업장폐기물배출자 신고 (시행규칙 제10조)

1) 건설폐기물 배출예정일(공사시행일) 7일전까지 신고하여야 함.

2) 건설폐기물배출자의 경우 발주자로부터 최초로 도급을 받은 자가 사업장폐기물배출자로 신고하여야 함.

① 사업장폐기물배출자 신고자의 적정여부 검토 : 발주자가 직접공사를 시행하는 경우 발주자가 신고자로 됨.

② 사업장폐기물배출자 신고자는 공사와 관련하여 배출되는 모든 폐기물의 관리 및 처리에 대한 책임이 있음.  발주자에게 폐기물이 적법처리될 수 있도록 사업장폐기물배출자는 정당한 요구를 하여야하며, 하도급자가 폐기물을 처리하는 경우에도 폐기물배출자로 신고한 도급자가 폐기물처리에 따른 법적 책임을 짐.

③ 신고서를 반드시 <별지 1> 서식의 건설폐기물처리계획검토서에 따라 검토후 민원인에게 수리여부 통보

3) 사업장폐기물배출자 신고시 처리계획 사전 검토 (서식 별지 1)

① 건설현장 : 실제 건설폐기물이 배출되는 현장의 행정구역 위치

㈀ 공사종류 및 연면적 : 공사의 종류는 <토목, 건축(철거, 철거/신축, 신축, 개축)> 으로 기재하고 공사연면적(㎡)을 기재

② 공사진행자 : 공사와 관련하여 도급자와 계약한 건설폐기물처리 관련 하도급자까지 파악

③ 배출폐기물의 종류 : 공사의 형태(신축, 철거 등), 연면적, 공사 규모에 따른 적정배출량 및 누략 폐기물 종류 여부 검토

④ 처리방법 : 처리방법별로 폐기물 종류 및 양을 구체적으로 기재

㈀ 자체처리 (소각로, 파쇄기등 처리시설명, 규모) → 자가처리후 발생되는 폐기물처리방법에 따라 해당내용 검토

㈁ 위탁처리 → 위탁처리 방법에 따라 해당내용을 검토

⑤ 수집․운반방법

㈀ 자가운반 : 운반차량 등록이행 여부

자가 또는 타인의 차량(인력 포함) 여부와 관계 없으나 건설폐기물 배출신고자는 수집․운반․보관․처리기준 준수의 책임이 있음 → 수집운반후 폐기물처리방법에 따라 해당내용을 검토

㈁ 수집․운반업자 등(중간, 최종, 종합처리업자, 재생처리신고자) : 운반장소, 거리, 방법, 수집운반비 등에 따른 적법여부, 허가증, 운반차량 적정 및 등록 이행 여부 → 수집운반후 폐기물처리방법에 따라 해당내용을 검토

⑥ 중간처리업소 처리

㈀ 업소명(전화번호), 소재지, 폐기물처리시설(종류, 용량), 보관시설(규모), 처리비용, 허가증 사본

㈁ 건설폐기물중간처리업에서는 소각로(소각능력 100kg/시간 미만)를 설치하여야 하며, 건설폐기물중 소각가능한 폐목재류․폐합성수지류․폐종이류 등의 가연성 폐기물을 소각처리할 수 있음

㈂ 별도로 분리․수집된 가연성폐기물은 폐기물중간처리업자(소각전문)에게, 지정폐기물은 지정폐기물처리업자에게 위탁

⑦ 최종처리업소 처리

업소명(전화번호), 소재지, 폐기물처리시설(면적 및 용량), 처리비용, 허가증 사본, 적정매립가능 여부

⑧ 재생처리신고자 처리

업소명(전화번호), 소재지, 재생처리신고증 사본, 재생처리시설(종류, 용량), 보관시설(규모), 적정재생처리후 이용방법

⑨ 종합처리업소 처리

업소명(전화번호), 소재지, 수집운반방법, 폐기물처리시설(종류 및 용량), 처리비용, 보관시설(규모), 허가증 사본, 적정매립 가능 여부

⑩ 재활용 (성토재, 도로기층재 등)

㈀ 반드시 재생처리신고한 사업장(중간처리업소 포함) 또는 자체폐기물 처리시설에서 처리한 건설폐재류만 성토재 또는 도로기층재로 재활용하는 것을 인정함.

㈁ 폐기물 재생처리용도 및 방법(환경부고시 96-31호)에 적합하여야 함.

- 타지역 재활용시 : 위치, 토지이용상황, 토지소유자 동의서, 지목, 처리량(톤), 관련서류(건설업법에 의거 인․허가된 각종 건축․토목공사 서류 및 공사설계 반영내용)를 검토하여 주변환경에 위해가 없는 경우

- 현장재활용시 : 재활용면적(㎡), 재활용량(톤), 재활용방법, 보관방법, 공사설계에 근거여부 및 타당성

나. 건설현장관리

1) 건설폐기물은 폐기물 성상별로 분리보관 및 수집․운반

① 구분해체 및 구분보관

㈀ 폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐금속편류, 폐종이류, 폐합성수지류, 폐목재류, 폐유 등 성상별로 구분하여 해체추진 (작업과정에서 폐기물 성상별로 분리될 수 있도록 추진하며 이때의 분리비용은 철거비용에 포함되어 있다.)

㈁ 발생 폐기물 성상별․종류별로 구분하여 보관하되 재활용이 가능한 것은 따로 보관 (폐콘크리트등에 붙어있는 폐목재․철근 등을 건설현장에서 분리하는 것이 불가능할 경우 함께 보관 가능)

㈂ 총 배출량이 5톤미만인 경우 건설폐재류와 성상이 다른 폐기물로 구분(마대등에 보관하는 방법등) 보관할 수 있음.

② 보관장소(처리업소등 포함)에는 외부로부터 지표수가 흘러들어가지 아니하도록 주변에 배수로, 차단벽(방진망 등)등 필요한 조치

③ 건설공사가 완료된 후 까지 건설폐기물을 건설현장에 보관하여서는 아니됨.

④ 건설현장에는 운반차량 관련서류, 폐기물관리대장 및 관련서류 (위탁업소허가증, 각종 신고서 등) 등을 비치하여야 함.

2) 건설현장에서 분리배출을 용이하게 하고 현장처리를 통한 감량화를 위해 분리․선별작업을 실시하고 파쇄시설․소각시설둥의 설치운영을 권장

① 현장 특성에 따라 건설폐재류와 기타 폐기물과의 분리선별이 용이하도록 분리․선별작업 실시

② 현장발생 폐기물의 재활용 및 감량화를 파쇄시설, 소각시설 설치 (시설의 입지가 가능한 지역에 한함)

㈀ 이동이 가능한 파쇄기 또는 소각로의 경우 이동중에 처리할 수는 없으며, 설치․사용현장을 소재지로 하여 설치 변경승인(또는 신고)을 받아야 함.

- 1일 소각능력이 100톤미만인 소각시설은 설치신고를 하여야 하며 다만, 시간당 소각능력이 100kg 미만인 시설로서 규격표시허가 또는 단체표준승인을 얻은 경우에는 설치신고를 아니하여도 됨.

- 1일 처리능력이 100톤미만인 파쇄시설은 설치시고를 하여야 하며 다만, 동력 20마력미만인 파쇄시설은 폐기물처리시설에 해당되지 않으므로 설치운영에 제한을 받지 않음

㈁ 현장파쇄후 소각가능한 폐기물은 현장에 소각시설을 설치하여 소각처리 또는 폐기물처리업자에 위탁 소각처리

㈂ 재활용 가능물질은 현장에서 재활용(성토재, 뒷채움재 등으로 공사 설계에 반영되도록 함) 하거나 재활용하고자 하는 자에게 판매할 수 있으며 외부 재활용장소에 반출가능

다. 수집․운반관리

1) 사업장폐기물배출자 스스로 수집․운반 또는 수집․운반업자 (중간․최종․종합처리업자, 재생처리신고자)에게 위탁처리 (건설폐기물수집․운반차량은 폐기물의 수집․운반차량증 발급에 관한 규정(환경부 고시 제1996-16호)을 따라야 함

① 사업장폐기물배출자가 스스로 수집․운반하는 경우

㈀ 사업장폐기물배출신고자가 관할 시․군․구에 운반차량등록

㈁ 수집․운반차량적재함의 양쪽 옆면에는 건설폐기물수집․운반 차량, 회사명 및 전화번호를 부착 또는 표기하되, 크기는 가로 100㎝이상․세로 50㎝이상, 글씨의 색깔은 흰색(바탕색은 녹색)으로 하여야 함.

㈂ 현장분리배출후 건설폐기물 성상별로 분리배출 운반

- 배출량이 5톤미만인 경우 건설폐재류와 기타 성상이 다른 폐기물로 구분 (차량내 적재칸을 구분하거나 마대 등을 이용하여 성상이 다른 폐기물이 혼합되지 않도록 함)하여 배출

- 폐콘크리트등에 붙어있는 폐목재․철근 등을 건설현장에서 분리하는 것이 불가능 할 경우 함께 수집․운반가능

㈃ 건설공사에서 배출되는 기타 폐기물(건설폐재류 이외)은 종류별로 분리․선별후 처리업체 등에 위탁처리

- 건설폐기물은 분리․선별한 후 재활용하거나 건설폐기물처리업자에게 위탁처리하되, 건설폐기물중 가연성폐기물이 다량배출되는 경우 가연성폐기물만을 별도로 분리․선별하여 폐기물 중간처리업자(소각전문업)등에 위탁처리 가능

㈄ 등록하지 않은 차량으로 수집․운반시 사업장폐기물배출자는 수집․운반․보관․처리기준 위반으로, 불법운행차량은 허가를 받지 아니한 폐기물처리업 영업행위로 고발조치

③ 수집․운반업자 등이 스스로 수집운반하는 경우

㈀ 수집․운반업자 등의 영업구역, 영업대상 폐기물, 허가증 확인 (수집․운반업자는 허가받은 차량대수이내에서 임시차량 가능)

㈁ 중간처리업소(최종․종합처리업소, 재생처리신고자) 등의 수집․운반하는 장소 및 운반차량등록 적정여부(중간처리업자 등이 스스로 수집운반하는 차량은 전용차량에 한함)

라. 중간․최종처리 또는 재생처리 및 재활용 관리

1) 처리시설에서 처리(중간․최종처리시설 또는 재생처리시설)

① 집하․적환․분리․선별처리

㈀ 집하․적환․분리․선별은 폐기물성상별로 실시하되 파쇄․소각처리에 적합하도록 처리

㈁ 분리․선별된 폐기물중 금속류․폐콘크리트류․폐목재류 등은 재활용하거나 재활용을 목적으로 판매

㈂ 집하․적환․분리․선별장에서 보관시 보관기준 준수

② 파쇄처리(재생처리)

㈀ 분리․선별작업을 거친후 건설폐재류중 덩어리 규모가 크거나 일정하지 않은 경우는 파쇄

㈁ 차수시설․집수시설․침출수처리시설 및 가스처리시설을 갖추지 않은 폐기물매립시설에서 매립할 수 있는 건설폐기물은 폐기물 처리시설에서 파쇄처리(토사제외)된 건설폐재류만으로서 침출수의 발생으로 주변환경오염의 우려가 없다고 인정되는 경우에 한함.

㈂ 토사의 경우는 용출시험결과 시행규칙 별표 3 유해물질함유기준 이내인 경우 및 유기성분등이 일반토양에 준하는 경우에 한함. 통상적인 일반토양(인위적으로 유기물질을 투입한 농경지 등은 제외)에서 검출될 수 있느 정도의 미량의 유기물질이 검출되는 경우

2) 재활용

① 성토재․복토재․도로기층재 등으로 재활용

㈀ 건설폐재류를 상기 용도로 재활용하고자 하는 자(토지소유자 또는 공사시행자)는 다음서류를 갖추어야 함.

- 각종 인․허가․신고 등 공사관련서류(공사설계에 건설폐재류를 성토재 등의 용도로 재활용하는 것이 반영된 내용 포함)

- 토지소유자 동의서

- 파쇄처리 하였음을 입증할 수 있는 서류

마. 건설폐기물 처리종료후 처리내역 관계서류 확인

1) 사업장폐기물관리대장 (시행규칙 제12조 별지 제4호서식)

① 사업장폐기물배출자로 신고한 자(도급인 또는 발주자)가 작성

② 발주자는 공사준공과 함께 폐기물처리내역을 확인한 후 사업장폐기물배출자로부터 폐기물관리대장을 인수받아 보존

㈀ 최종기재를 한 날부터 3년까지 보존하여야 함.

2) 폐기물처리업자(재생처리시고자 포함)의 처리확인 관계서류

반입일시, 배출자명(상호), 배출장소, 운반차량(톤수․차량번호), 운반량, 비용등이 기재된 처리업소 발행 영수증 (세무관련 입증가능서류로 작성 : 사업자등록번호 및 날인 포함)

3) 수집운반내용을 입증할 수 있는 관련서류 사

수집운반계약서(임차계약서), 수집․운반차량증 관계서류

4) 재활용장소에 재활용한 경우 재활용입증 관련서류 사본

재활용장소, 관련 건설공사 및 설계반영 입증 관계서류

5) 사업장폐기물배출자가 스스로 폐기물처리시설을 설치하여 처리한 경우 폐기물처리시설 설치(승인, 신고) 관계서류 사본

6) 사업장폐기물 배출 및 처리실적보고서 (시행규칙 제44조 별지 제30호서식)

폐기물배출종료일로부터 15일이내 보고, 2개연도이상에 걸쳐 배출되는 경우 전년도 배출실적은 다음연도 1월 31일까지 보고 추가

6. 관련부서 업무협조

가. 건축물 철거․멸실, 착공신고, 도로굴착허가등 담당부서(건축․토목․주택과등)와 사업장폐기물배출자 신고담당부서간에 협조체계 구축

1) 각종공사 관련 신고서류 사본이 폐기물담당부서(청소)로 반드시 통보되도록 협조 촉구

※ 폐관 67510-113(‘94. 2. 2)호 참조 : 건설교통부 지시공문 첨부

2) 건축물 허가부서에서 건축물의 사용승인신처시 그 내용을 폐기물처리 관련 부서에 통보하여 건축폐기물의 처리상태를 확인토록 협조체계 구축

※ 건설부 건축 58070-1511(‘96. 3.25)호 참조 : 건설교통부 지시 공문 첨부

① 파쇄규격은 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법류 제12조의 규정에 의한 지침에 따라 재활용목적에 적합하도록 적정규모 이하로 파쇄.  매립지에 매립처분하는 경우는 50㎝이하, 재활용 목적으로 파쇄하는 경우에는 재활용목적에 부합되도록 파쇄하되

② 폐기물처리시설(재생처리시설 포함)에서 일정규모이하로 파쇄하지 않은 상태로 건설폐재류를 성토재․복토재․도로기층재 등으로 재활용할 수 없음

3) 소각처리

① 가연성폐기물(폐합성수지류․폐목재류․폐종이류 등)중 재활용이 불가능한 폐기물은 폐기물 소각시설에서 가급적 소각

② 소각잔재물의 강열감량이 15%(시간당 처리능력이 200kg미만인 소각시설에서 소각하는 경우 20%)이하가 되도록 소각

③ 소각시설의 연소실(최종연소실) 내부온도가 적정온도에 도달하기전 소각하여서는 아니됨.

4) 매립처리

① 폐기물관리법상 폐기물매립시설로 설치허가 또는 승인받은 시설로서 건설폐기물은 50㎝이하로 파쇄․절단한 것에 한함.

② 건설오니(굴착폐액, 침전물 등)는 탈수․건조 등에 의하여 수분함량 85%이하로 사전처리 한 후에만 매립

7. 행정사항

가. 시․군․구 청소과에서는 건설폐기물 다량배출자 신고대장<별지 2>을 비치 기록하고 신고서 사본 및 처리계획 검토서식을 첨부하여 관리

1) 공사현장의 건설폐기물 처리실태를 현지확인하고 처리계획에 의한 처리사항 이행여부 지도․점곰

건설현장 규모에 따라 읍․면․동사무소의 현장확인을 통한 이행 여부 확인방안 자체 마련

2) 건설폐기물처리가 종료시 신고자로부터 처리내역 관계서류를 제출받아 적정처리여부를 확인

신고서에 기록된 공사기간을 기준으로 하되 건설관련부서와 협조하여 공사종료기간을 확인

제 10 장. 설 비  공  사

10-1   일 반 사 항

1.일반사항

1)공통사항

(1)적용범위 : 본 공사의 시방은 특기 사항을 제외하고는 건축 설비 공사 표준 시방(기계 부분)에 준한다.

(2)관계법규 : 모든 공사는 관련 법규 및 조례등을 준수하여 시공하고 공사시공에 필요한 관공서 및 기타기간에 제출하여야 할 서류 및 수속 등은 도급자 부담으로 지체 없이 이행한다.

(3)시공기준 : 모든 공사는 도면 및 시방에 명시되어 있는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 시공하고 명시되지 않은 경우에도 당연히 필요한  사항은 감독관의 지시에 따라 성실히 시행하여야 한다.

(4)감독원 : 본 시방서에 감독원이라 함은 발주기관에서 지정하는 공사 감독을 말하며 시공자는 감독원의 지시 승인 및 검사 시험등의 요구 사항에 즉시 응하여야 하며 감독원의 지시 불이행으로 일어나는 모든 책임은 도급자가 져야 한다.

(5)현장 대리인 : 본시방서에 현장 대리인이라 함은 그 공사 도급자의 대리인으로 시공자가 임명하는 해당 분야 기술 자격을 가진 사람으로 발주 기관에서 승인한 사람으로 한다.

현장 대리인은 현장에 상주하여야 하며 시공상의 문제점은 감독원의 지시에 따라야 하며 공사 대리인이 경험 부족 등으로 시공상 문제가 있다고 판단되면 감독원의 지시에 따라 현장 대리인을 변경하여야 한다.

(6)시공도 및 기타 : 시공상 필요하거나 감독원이 인정하는 도면 견본 등은 시공 또는 제작전에 지체없이 작성하고 감독원의 승인을 받아야 한다.

(7)기기 및 재료 : 모든 기기 및 재료는 KS규격 표시품을 사용하여야 하며 KS품이 없는 경우에는 국내 최우수품으로 하고 감독원의 승인을 받아 시공하며 사전에 재료 공법, 마무리, 색깔등은 견본품을 제출하여 발주기관의 승인을 득한 것으로 시공하여야 하며 설계상 의의가 생겼을 경우 사전에 감독원과 협의하여 시공에 지장이 없도록 하        여야 한다.

(8)경미한 사항 : 공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인해 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독원의 지시에 따라 도급자 부담으로 시공한다.

(9)타공사의 관련기타 : 타공사와 관련되는 개소에는 감독원의 지시에 따라 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

시공에 임해서 건물 기타가 파손되지 않도록 주의하고 이미 파손된 경우에는 감독원의 지시에 따라 시공자가 즉시 보수해야 한다.

(10)공정 및 시행 계획서 : 도급자는 공사 착공전에 공정표 장비 동원서 현장 조직표를 감독원에 제출하여 승인을 받아야 한다.

(11)현장 사무소 및 자재 창고 등 필요한 가설물을 설치할 시는 감독원의 승인을 받아야 한다.

또 공사가 끝났을 때는 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 하여야 한다.

(12)설계변경 : 도급자의 설계변경은 원칙적으로 인정하지 아니한다. 단, 다음의 경우 감독원과 협의하여 고려한다.

가) 건축 법규상 변경하지 아니하면 안될 경우

나) 현장 사정상 변경하지 아니하면 시공이 불가능한 경우

다) 건축공사 구조물을 변경하는 경우

설계 변경 내용 설명서, 설계 변경 도면

(13)시공검사 : 각 공사 진행이 감독원이 지정한 공정에 이르렀을 때에는 검사를 받고 합격한 후에 다음 공정에 옮긴다.

단, 시공후 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 부분은 감독원의 지시에 따른다.

(14)공사장 안전관리 : 모든 관계법을 준수하여 안전사고 방지에 만전을 기하여야 하며 사전에 위해요소를 제거하고 아래 사항은 전적으로 도급자가 책임져야 한다.

가) 화재, 도난 기타 부주의로 일어나는 모든 제반 사항

나) 시공 잘못 또는 설계도서 미숙지 등으로 발생한 모든 기술적인 사항

다) 환경오염, 대기, 수질오염, 기타 타공사에 피해를 주어 일어나는 모든 사항

(15)공사 보고서 및 공사 사진

가) 보고서 : 공사의 진척노무자의 취업 재료의 반입 및 기타 필요한 것을 기재한 공사 보고서를 제출하여 감독원의 승인을 득한다.

나) 공사사진 : 특기가 있거나 감독원이 필요하다고 지시하는 공정에 이르렀을 때에는 사진을 찍어 2부를 제출하여야 하며 기성검사, 중간검사, 준공검사시 관계 사진을 제출하여야 한다.(3“×5” 천연색 사진)

(16)시운전은 설비를 완료한 후 종합 운전하여 이상이 없어야 하며 시운전에 의해 타공사에 하자를 주었을 때 그 보상의 책임은 도급자에 있다.

(17)준공도 및 취급 설명서 : 공사가 완료되었을 때에는 공사 준공도 및 기기의 유지 보수 관리에 필요한 취급 설명서 등을 작성하여 감독원에게 제출한다.

가) 도급자는 주요 설비에 대하여 충분한 기술검토 후 제작도 및 시공도를 작성하여 발주기관의 승인을 득한 후 시공하여 전체설비의 성능이 보장되어야 하며, 필요한 견본은 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

나) 도급자는 시방의 불합리성 등으로 인해 성능보장이 어려울 경우 지체 없이 시방 및 설계도서의 변경을 요구하여야 하며 그 대안을 제시하여야 한다.

다) 냉온수 기기 및 펌프류 등 주요설비의 제작회사 선정은 국내외 제작 실적이 많은 우수업체를 선정하여야 하며 사전에 발주기관의 승인을 받아야 한다.

(18)준공

①공사 시공자는 종합 시운전 결과 이상이 없고 아래와 같은 서류 등을 준공 검사원에게 제출하여 승인을 받은 후 준공할 수 있다.

가) 준공도면(설계 변경 사항 명기)

나) 검사 및 감독원의 지적 사항에 대한 처리 결과

다) 시험 성적서 또는 기록

라) 인 허가 필증 원본 및 사본

마) 시공 사진첩 및 기타 준공에 필요한 서류 일체

②공사 현장내에서 발생하는 각종 잔제품 및 감독원이 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

단, 지급자재의 잔제품은 감독원이 지정하는 장소에 정리 보관하여야 한다.

(19) 인수인계

①준공검사후 각종 관계 도서 시험 성적서 및 검사증을 관리 부서에 인계하여야 한다.

②주요기기 또는 필요한 개소에는 안전 수칙 및 각종 표찰을 부착하여 관리 요원으로 하여금 안전 및 관리에 만전을 기하도록 하여야 한다.

③관리 요원에 대한 사전 교육을 실시하여야 하며 그 비용을 시공자 부담으로 하여야 한다.